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RAPORT
I. Monitoring.
II. Cele ćwiczenia:
Poznanie do jakich celów wykorzystujemy monitoring.
Jak konfigurujemy monitoring.
Typy kamer, rejestratorów.
III. Opis wykonywanych czynności
Monitoring wizyjny czyli systemy monitoringu oparte na kamerach i technologii zapisywania obrazu, odgrywa kluczową rolę w dzisiejszych czasach z wielu powodów:
· Data center – wydajność, dostępność, obciążenie
 Monitoring pozwala kontrolować działanie serwerów i sieci, zapobiegając przeciążeniom.

· Biuro firmy – awarie, SLA, uptime
 Pomaga szybko wykrywać i reagować na problemy z dostępem do sieci i usług.

· Sieci ISP – przepustowość, błędy, jakość usług
 Umożliwia utrzymanie jakości połączeń klientów i wykrywanie usterek.

· Sieci Wi-Fi – zasięg, interferencje, liczba klientów
 Pomaga w optymalizacji pokrycia i wydajności bezprzewodowej sieci.

· Zdalne lokalizacje – dostęp, opóźnienia, połączenia VPN
 Ułatwia zarządzanie siecią w oddziałach bez stałej obsługi IT.

· Bezpieczeństwo – wykrywanie ataków, anomalie, logi
 Monitoring umożliwia szybkie zauważenie podejrzanych działań i incydentów.

Nagrywarki monitoringu można podzielić na dwie główne kategorie: 
[bookmark: _heading=h.v4bgwme1tayv]DVR (Digital Video Recorder)
· Obsługuje kamery analogowe (np. poprzez przewód koncentryczny).
· Obraz jest przetwarzany i kompresowany bezpośrednio w rejestratorze.
· Wymaga osobnych kabli do zasilania i obrazu.
· Zazwyczaj tańszy, ale z mniejszą jakością obrazu.
· Ograniczona funkcjonalność sieciowa (np. mniej opcji zdalnego dostępu).
· Liczba obsługiwanych kamer zależy od ilości kanałów (np. 4, 8, 16).
[bookmark: _heading=h.nc66fbg4sxd1]
[bookmark: _heading=h.ooy4okhxajzf]
[bookmark: _heading=h.5dklqpy0lfrz]NVR (Network Video Recorder)
· Obsługuje kamery IP – cyfrowe, podłączane przez sieć Ethernet.
· Obraz jest przetwarzany w kamerze, rejestrator tylko go zapisuje.
· Możliwość zasilania kamer przez PoE (Power over Ethernet) – jeden kabel.
· Zazwyczaj lepsza jakość obrazu i większe możliwości analityczne.
· Łatwiejszy dostęp zdalny i integracja z systemami monitoringu.
· Również klasyfikowany wg liczby kanałów (np. 8, 16, 32...).
Rodzaje kamer:
[bookmark: _heading=h.ar1x8k574h17]Kamery do DVR (analogowe – CVBS, HD-CVI, HD-TVI, AHD)
1. Kopułkowe (Dome)

· Montaż sufitowy
· Dyskretne, odporne na wandalizm (wandaloodporne wersje)
· Wewnątrz i na zewnątrz

2. Tubowe (Bullet)

· Montaż naścienny
· Zwykle z dłuższym zasięgiem IR
· Widoczne – działa odstraszająco

3. Obrotowe (PTZ – Pan Tilt Zoom)

· Sterowane z poziomu DVR
· Możliwość zdalnego obracania i zoomu
· Stosowane do dużych przestrzeni, parkingów

4. Box (kamera skrzynkowa)
· Profesjonalne, często z wymienną optyką (np. obiektywy C/CS-mount)
· Wymagają osobnej obudowy zewnętrznej
· Używane np. w bankach, w kontrolowanych warunkach

[bookmark: _heading=h.hhnendybgfxa]Kamery do NVR (IP)
1. Kopułkowe IP (Dome IP)
· Tak jak w wersji analogowej, ale z cyfrowym obrazem
· Często z dodatkowymi funkcjami: mikrofon, slot SD, PoE
2. Tubowe IP (Bullet IP)
· Dłuższy zasięg, szczelne (IP66/IP67)
· Popularne na zewnątrz

3. PTZ IP (sieciowe obrotowe)
· Pełne sterowanie przez NVR/web
· Zaawansowane funkcje: auto-tracking, patrol, zoom optyczny
4. Kompaktowe (Cube, Mini)
· Małe IP kamery, często Wi-Fi
· Wbudowane audio, mikrofon, detekcja ruchu
· Do domowego użytku, łatwy montaż
5. Kamery typu Fisheye (360°)
· Oferują pełne pole widzenia (widok panoramiczny)
· Często z funkcją „de-warping” (prostowanie obrazu)
· Stosowane w sklepach, holach, open space
6. Kamery termowizyjne / Dualne (termiczne + optyczne)
· Pracują w całkowitej ciemności, reagują na ciepło
· Droższe, używane w ochronie obwodowej, energetyce
· Często z analizą AI (np. pożary, obecność ludzi)
Dzisiaj mam przyjemność pracowania z rejestratorem HIKVISION NVR HWM-4104MH, switchem HIKVISON DS-3E0106P-E/M oraz dwoma kamerami HIKVISOON HWI-B121H. 
Z parametrów technicznych kamer mogę na pewno wymienić:
· Typ zasilania: 12 VDC / PoE: 802.3af, Class 3 
· Rozdzielczość 1920 × 1080 @25 kl./s
· Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
· Kąt widzenia       
· Poziomy kąt widzenia: 114.8°
· Pionowy kąt widzenia: 62°
· Ukośny kąt widzenia: 135.5°
A z parametrów rejestratora wymienię:
· Ilość kanałów: 4 kanały
· Maksymalna rozdzielczość kamer: do 8Mpx
· Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
· Ilość dysków/pojemność TB: 1 dysk/do 6 TB
· Wejścia/wyjścia wideo: HDMI/VGA (4K/do 1920 x 1080)
· Wejścia/wyjścia audio: RCA
· Pozostałe interfejsy: 1 x RJ45, 2 x USB
· Funkcje: Detekcja ruchu, dwa strumienie wideo
· Zasilanie: 48 V DC


Oraz parametry switcha:
· Zarządzalny: NIE
· Porty LAN 100Mb/s: 6
· Porty LAN z PoE: 4
· Moc portów PoE: 4x30W
· Łączna moc PoE: 35W
Rodzaje PoE
	Standard PoE
	Nazwa
	Moc maksymalna (na port)
	Napięcie [V]
	Prąd maks. [A]
	Przykładowe zastosowanie

	IEEE 802.3af
	PoE
	15,4 W
	44–57 V
	~0,35 A
	Kamery IP, telefony VoIP, AP Wi-Fi

	IEEE 802.3at
	PoE+
	30 W
	50–57 V
	~0,6 A
	PTZ kamery, AP Wi-Fi z dużym zasięgiem

	IEEE 802.3bt
	PoE++
	60 W (Typ 3)
	50–60 V
	~1,2 A
	Monitory IP, wyświetlacze, kamery dualne

	IEEE 802.3bt
	PoE++
	100 W (Typ 4)
	50–60 V
	~2 A
	Systemy wideodomofonowe, panele LED, IoT










Skonfigurowałem rejestrator i wykonałem zadania tj. ustawienie obszaru prywatnosci, datakcja ruchu, alarm przy utracie obrazu.
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zgrałem nagranie wideo i pokazałem nauczycielowi
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