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RAPORT
I. Macierze RAID.
II. Cele ćwiczenia:
Umiejętność skonfigurowania macierzy raid sprzętowo oraz systemowo.
Umiejętność doboru rodzaju macierzy do sytuacji.
III. Opis wykonywanych czynności
RAID (Redundant Array of Independent Disks) → sposób łączenia kilku dysków twardych w jeden większy system, który pomaga w lepszym przechowywaniu danych. Może to poprawić wydajność komputera, zapewnić większe bezpieczeństwo danych lub jedno i drugie, w zależności od wybranego rodzaju RAID.
· RAID 0 – Dyski działają razem, ale dane 	są dzielone na kawałki i zapisywane na różnych dyskach. Dzięki 	temu komputer działa szybciej, ale jeśli jeden dysk padnie, wszystkie dane mogą zostać utracone.
· RAID 1 – Na dwóch dyskach są dokładnie te same dane. Jeśli jeden dysk zepsuje się, to drugi nadal ma kopię danych, więc nic nie tracimy.
· RAID 5 – Dane są podzielone na kilka dysków, a dodatkowo zapisuje się specjalne informacje, które pozwalają odzyskać dane, jeśli jeden dysk się zepsuje. To dobry kompromis między szybkością, bezpieczeństwem i pojemnością.
· RAID 6 – Jak RAID 5, ale jeszcze 	bezpieczniejszy, bo może wytrzymać awarię dwóch dysków na raz.
· RAID 10 (1+0) – To połączenie RAID 1 i RAID 0. Oferuje dużą szybkość i bezpieczeństwo danych, ale potrzeba do tego czterech dysków.
Istnieją również mniej popularne warianty macierzy RAID oznaczone literą „e” (takie jak RAID 1E, 5E i 5EE), które nie są często stosowane, lecz w określonych przypadkach oferują dodatkowe korzyści, takie jak większa elastyczność konfiguracji, szybsza odbudowa danych czy poprawiona wydajność.
· RAID 1E – odmiana RAID 1 pozwalająca na mirroring z wykorzystaniem nieparzystej liczby dysków.

· RAID 5E – rozszerzenie RAID 5 z dodatkowym obszarem „hot spare” w macierzy, co przyspiesza odbudowę.

· RAID 5EE – ulepszony RAID 5E, gdzie obszar „hot spare” jest aktywnie rozłożony, co zwiększa wydajność i skraca czas odbudowy.
“Hot spare” to zapasowy dysk twardy (lub SSD), który jest podłączony i gotowy do natychmiastowego użycia w przypadku awarii jednego z dysków w macierzy RAID.
RAID może być zrealizowany na 2 różne sposoby:
·  sprzętowy (system, w którym specjalny kontroler zarządza dyskami, zapewniając lepszą wydajność i stabilność, ale jest droższy i wymaga dodatkowego sprzętu)
· programowy (rozwiązanie, gdzie zarządzanie dyskami odbywa się za pomocą oprogramowania w systemie operacyjnym. Jest tańsze, bardziej elastyczne, ale może obciążać procesor i mieć niższą wydajność)
Zadanie
Zdjęcie gdy tworzyłem macierz 
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A Crcate Integrated Mirror Array of 2

disks plus up to 2 optional hot spares.
Data on the primary disk may be migrated

Create Integrated Mirrored Enhanced
Array of 3 to 18 disks including up

to 2 optional hot spares.

ALL DATA on array disks will be DELETED!
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RAID exception detected:
, (08:001) is currently in state PEGRADED
enter the LSI Corp Configuration Utility to investigate?
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1 8 Intel Logical Uolune 3000 476 GB
LSiLogic SAS1964E-IR 1.26.00.00 WU 2999





