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RAPORT
I. CloneZilla.
II. Cele ćwiczenia:
Poznanie CloneZilli. Po co? Dla kogo?
Umiejętność tworzenia bootowalnego pendrive’a
Umiejętność korzystania z clonezilli
III. Opis wykonywanych czynności
Włączyłem komputer i pobieram plik iso CloneZilli.
Opiszę parę informacji z rufusa o których warto wiedzieć.
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Schematy partycjonowania:
[bookmark: _heading=h.34urypbdozn]Partycjonowanie MBR (Master Boot Record)
· Obsługuje do 4 partycji głównych (Primary) lub 3 partycje główne i jedną rozszerzoną (Extended), która może zawierać wiele partycji logicznych.
· Ograniczenie maksymalnego rozmiaru partycji do 2 TB.
[bookmark: _heading=h.7dyyp22rpy5n]2. Partycjonowanie GPT (GUID Partition Table)
· Obsługuje teoretycznie nieograniczoną liczbę partycji (w praktyce do 128 w Windows).
· Brak ograniczenia rozmiaru partycji (obsługuje dyski większe niż 2 TB).

[bookmark: _heading=h.7br8web65v7q]3. Partycjonowanie dynamiczne (Windows Dynamic Disks)
· Pozwala na tworzenie woluminów rozszerzonych, łączonych i RAID bez potrzeby klasycznych partycji.
· Elastyczność w zarządzaniu przestrzenią dyskową, ale brak wsparcia w systemach innych niż Windows.
Systemu plików:
[bookmark: _heading=h.1fahs1g3x6z]a) Systemy plików używane w Windows
· NTFS (New Technology File System) – obsługuje duże pliki, uprawnienia dostępu, szyfrowanie i kompresję.

· FAT32 (File Allocation Table 32-bit) – kompatybilny z wieloma systemami, ale ma ograniczenie do 4 GB na plik.

· exFAT (Extended File Allocation Table) – stworzony dla pamięci USB i kart SD, obsługuje duże pliki.
[bookmark: _heading=h.nh9oeyqteze]b) Systemy plików używane w Linux/Unix
· EXT4 (Fourth Extended Filesystem) – standardowy system plików w większości dystrybucji Linuxa.

· XFS – zoptymalizowany pod kątem dużych woluminów i wysokiej wydajności.

· Btrfs (B-Tree File System) – obsługuje migawek (snapshots) i kompresję danych.
[bookmark: _heading=h.80z7jeq8eto]c) Systemy plików dla macOS
· APFS (Apple File System) – nowoczesny system plików zoptymalizowany pod dyski SSD.

· HFS+ (Hierarchical File System Plus) – wcześniejszy system plików używany przed APFS.
[bookmark: _heading=h.8nq62h5hjs1t]a) Dla pamięci masowych i dysków twardych
· NTFS, EXT4, XFS, APFS – stosowane głównie na dyskach twardych i SSD.
[bookmark: _heading=h.2mj6ngxrglul]b) Dla nośników wymiennych (pendrive, karty SD)
· FAT32, exFAT – zapewniają kompatybilność między systemami.
[bookmark: _heading=h.r0p2zw4wcma8]c) Dla systemów wysokiej wydajności i serwerów
· XFS, Btrfs, ZFS – oferują zaawansowane funkcje, takie jak migawek, kompresja, skalowalność.

Jednostki alokacji:
[bookmark: _heading=h.qk2vxz47zsx]1. Mniejsze jednostki alokacji (np. 512 B – 4 KB)
Kiedy stosować?
· Gdy zapisujemy dużo małych plików (np. dokumenty, logi systemowe).
· Na dyskach SSD, gdzie mniejsze jednostki mogą wydłużyć żywotność i zwiększyć efektywność zapisu.
Wady:
· Większa fragmentacja plików.
· Wolniejsze działanie na dużych dyskach HDD.
[bookmark: _heading=h.y5n21u5ybx1q]2. Większe jednostki alokacji (np. 16 KB – 64 KB i więcej)
Kiedy stosować?
· Na dyskach z dużymi plikami (np. wideo, obrazy ISO, bazy danych).
· W systemach serwerowych i magazynach danych, gdzie zapisuje się głównie duże pliki.
Wady:
· Marnowanie przestrzeni przy małych plikach (np. plik 1 KB zajmie całe 64 KB).
[bookmark: _heading=h.5nuxy7hljj3z]3. Domyślne jednostki alokacji
Kiedy stosować?
· Gdy nie masz specyficznych wymagań – system automatycznie dobierze najlepszą wartość.
· W standardowych instalacjach Windows, Linux i macOS, gdzie balansowana jest wydajność i oszczędność miejsca.
 Wady:
· Mogą nie być optymalne dla konkretnych zastosowań (np. bardzo duże lub bardzo małe pliki).




Pliki ISO:
 
Plik ISO to obraz płyty (CD, DVD, Blu-ray) zapisany w formie cyfrowej. Jest to dokładna kopia danych z nośnika, łącznie ze strukturą plików, bootowaniem i systemem plików. Pliki ISO są często używane do:
· Tworzenia kopii zapasowych płyt.
· Dystrybucji systemów operacyjnych (np. obrazy instalacyjne Windows, Linux).
· Przechowywania i udostępniania oprogramowania w formie gotowej do nagrania lub zamontowania w systemie.
[bookmark: _heading=h.btsce49jc98t]Kompresja plików ISO
Kompresowane formaty ISO:
· CSO (Compressed ISO) – stosowane głównie w emulatorach PSP.
· ISZ (ISO Zipped) – format skompresowanego ISO obsługiwany przez niektóre programy, np. UltraISO.
· ZISO – jeszcze bardziej skompresowana wersja CSO, ale może spowalniać odczyt.
Konwersja do archiwum (ZIP, 7z, RAR):
· Można spakować ISO do formatu 7z lub RAR, co 
· zmniejsza rozmiar, ale wymaga rozpakowania przed użyciem.
Usuwanie zbędnych danych:
· Niektóre pliki ISO zawierają "puste sektory", które można usunąć, aby zmniejszyć rozmiar.
· Narzędzia takie jak UltraISO czy PowerISO pozwalają na edycję zawartości ISO i usunięcie niepotrzebnych plików.

ZADANIE
	Po zrobieniu bootowalnego pendrive’a (warto użyć takiego na którym nam nie zależy i nie mamy na nim ważnych plików gdyż pendrive zostanie sformatowany.
	Zbootowałem komputer do filezilli oraz przeszedłem instrukcję oraz wykonałem obraz partycji.
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Następnie również z instrukcji wyczytałem ten obraz i było wszystko okej.
A po co nam taki obraz??
Tworzymy je głównie po to aby mieć zabezpieczenie np. instalacja nowego systemu to robimy taki obraz dysku i jeśli coś się stanie to mamy zabezpieczenie. 
Firmy używają CloneZilli do masowego wdrażania systemów na wielu komputerach jednocześnie przez sieć, co oszczędza czas i zapewnia spójność konfiguracji. Jest to szczególnie przydatne w szkołach, biurach czy centrach danych, gdzie wiele urządzeń musi mieć identyczne oprogramowanie i ustawienia.
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