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I. Temat zajęć/ćwiczenia.
Dyski twarde – S.M.A.R.T
II. Cele ćwiczenia.
a) Poznanie możliwości i ćwiczenie technik testowania dysków HDD i SSD.
b) Poznanie i ćwiczenie konfiguracji dysków w BIOS.
c) Przypomnienie parametrów charakteryzujących dyski.
d) Nauka wykorzystania technologii S.M.A.R.T do oceny stany dysku.
III. Uwagi.
IV. Przebieg ćwiczenia.
1. Montaż dysku HDD i SSD.
2. Za pomocą biosu oraz programów takich jak crystaldiskinfo jesteśmy w stanie stwierdzić jakie dyski i ile ich znajduje się w komputerze.
3. Z biosu można odczytać jakie dyski ile mają miejsca i jak są podłączone. Można tam ustawić zmienić na stałe kolejność bootowania.
4. Na dyskach SSD możemy odczytać wartości suma odczytów i suma zapisów hosta czego nie ma na HDD. W HDD znajduje się wartość „prędkość obrotowa” któej nie ma w dyskach SSD z powodu różnicy ich zasady działania.
5. Parametry które mogą sygnalizować potrzebę wymiany dysku to:
-Ilość realokowanych sektorów
-Liczba sektorów niestabilnych
-Ilość nienaprawionych sektorów
6. Wyświetlone standardy w crystaldiskinfo to standardy komunikacji. W jaki sposób komputer ma się komunikować z dyskiem. Własności wyświetlone w tym programie pokazują technologie i funkcje w tym dysku. Wszystkie dyski w tym komputerze posiadają technologię S.M.A.R.T

V. Wnioski.
Różnice HDD i SSD oraz diagnostyka:
HDD: Mechaniczne elementy (np. prędkość obrotowa).   
SSD: Statystyki odczytu i zapisu (np. suma zapisów hosta).
Diagnostyka SMART: Monitoruje kluczowe parametry: realokowane sektory, niestabilne sektory, nienaprawione sektory, które sygnalizują zużycie dysku i potrzebę wymiany. 
Dyski SSD wolniej i mniej nagrzewają się niż dyski HDD.
Temperatura (°C)	
GIGABYTE GP-GSM2NE3256GNTD : 256,0 GB	TOSHIBA HDWD110 : 1000,2 GB	ADATA SU800 : 256,0 GB	35	30	8	
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